***CHOIX THERMOPOMPE MURAL LG 12 000 BTU***

**MODÈLE : BLANC QUALITÉ/PRIX.ENERGY STAR (LGU121HSV3)**

PUISSANCE DE CHAUFFAGE 22.7 SEER, 11.5/HSPF

À -15C = 80% D’EFFICACITÉ = 10850 BTU

À -20C = 67% = 9150 BTU

COP = 3.83 à 8 Celsius

459 CFM HAUTE VITESSE = 38 DÉCIBEL

194 CFM BASSE VITESSE = 19 DÉCIBEL

GARANTIE 5 ANS PIECES ET MAIN D’ŒUVRE

GARNTIE 10 ANS COMPRESSEUR

AUCUNE EXTENSION DE GARANTIE

CONTRÔLE WI-FI INCLUS

**MODÈLE : BLANC BRILLANT 12 000 BTU. ENERGY STAR (LSU120HSV5)**

PUISSANCE DE CHAUFFAGE 22.7 SEER, 11.4/HSPF

À -15C = 88% D’EFFICACITÉ = 11930 BTU

À -20C = 76% D’EFFICACITÉ = 10360 BTU

COP = 3.83 à 8 Celsius

459 CFM HAUTE VITESSE = 38 DÉCIBEL

194 CFM BASSE VITESSE = 19 DÉCIBEL

GARANTIE DE BASE 5 ANS PIECES ET MAIN D’ŒUVRE

GARANTIE DE 10 ANS SUR LE COMPRESSEUR

OPTION DE GARANTIE : 10 ANS PIECES ET MAIN D’ŒUVRE

CONTRÔLE WI-FI INCLUS

**MODÈLE : ARTCOOL PRESTIGE 12 000 BTU. ENERGY STAR (LAU120HYV)**

PUISSANCE DE CHAUFFAGE 25.5 SEER, 10 CPSC/HSPF/11.5

À -15C = 101% EFFICACITÉ 13720 BTU

À -25C = 70% = 9520 BTU

COP = 4.63

547 CFM HAUTE VITESSE = 38 DÉCIBEL

283 CFM BASSE VITESSE = 17 DÉCIBEL

GARANTIE DE BASE 5 ANS PIECES ET MAIN D’ŒUVRE

GARANTIE DE 10 ANS SUR LE COMPRESSEUR SEULEMENT

**OPTION DE GARANTIE** : 10 ANS PIECES ET MAIN D’ŒUVRE

**DOUBLE ZONE EXTÉRIEUR À -15C**

LMU18CHV => EFFICACITÉ 14807 BTU LMU24CHV => EFFICACITÉ 14595 BTU

LMU30CHV => EFFICACITÉ 20622 BTU LMU36CHV => EFFICATITÉ 22057 BTU